|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | cycles | Max PE utilization |
| INPUT | 0 | 0 |
| CONV | 255 + 1 | 256 |
| MAXPOOL | 1 | 0 |
| CONV | 51 + 1 | 72 |
| FC8 | 51 | 128 |